|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量（套）** | **项目需求概况** |
| 1 | 医用直线加速器 | 1 | 基本要求（包括但不限于）：  1、可实现全功能治疗模式的医用直线加速器；  2、直加主机至少配备常规6MV及6MV高剂量率模式；  3、多档电子线；  4、kV-CBCT图像引导；  5、呼吸门控系统或类似功能；  6、四维运动调节功能治疗床  7、放射治疗计划系统（物理师工作站≥3个，医生工作站≥6个，支持该系统的所有软硬件）；  8、肿瘤放疗管理系统（支持该系统的所有软硬件）；  9、水冷机、稳压电源、固定式激光灯、精密空调、除湿器等必备配套设备。  10、放疗质控设备、各项检查所需的放射防护用具等满足放疗开科必备的放疗配套设备。  11、配合医院完成机房建设、设备安装调试、人员培训及其他技术支持等，投标时出具相应工作方案。 |